E

I

1.0	1.00	
1.1	.910	
1.2	.840	
1.3	.770	

CURRENT

VOLTAGE

1.4	.720	
1.5	.670	
1.6	.630	

MIDDLE AND BOT TEST JACKS

BOTTOM AND TOP TEST JACKS

1.7	.590	
1.8	.560	
1.9	.530	
2.0	.500	
2.1	.480	
2.2	.455	
2.3	.435	

2.4	
USE THE GREEN LIGHT ON THE BOARD TO SET POWER, THIS CHART IS FOR REF ONLY

.420	
2.5	.400	
2.6	.385	
2.7	.370	
2.8	.360	
2.9	.345	
3.0	.335	
3.1	.325	
3.2	.315	
3.3	.305	
3.4	.295	
3.5	.285	
3.6	.280	
3.7	.270	
3.8	.265	
3.9	.255	
4.0	.250	
4.1	.245	
4.2	.240	
4.3	.233	
4.4	.228	
4.5	.223	
4.6	.218	
4.7	.213	
4.8	.210	
4.9	.205	
5.0	.200	

READINGS NEEDED THAT PRODUCE 100 MILLIWATTS

5.1	.197	
5.2	.193	
5.3	.189	
5.4	.186	
5.5	.183	
5.6	.180	
5.7	.177	
5.8	.174	
5.9	.171